|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 县供水服务中心 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后  饮用 |
| 2 | 县公安局 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后  饮用 |
| 3 | 风度大酒店 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后  饮用 |
| 4 | 县盐务局 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 |  | 建议烧开后  饮用 |
| 5 | 县教育局 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后  饮用 |
| 6 | 县卫健局 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后  饮用 |
| 7 | 县汤坑中学 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后  饮用 |
| 8 | 政锦花园 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后  饮用 |
| 9 | 县碧桂园 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后  饮用 |
| 10 | 龙峰纸箱厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后  饮用 |
| 11 | 锦江花园Ｂ区 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后  饮用 |
| 12 | 县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后  饮用 |
| 13 | 县妇幼宿舍 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后  饮用 |
| 14 | 县实验中学 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后  饮用 |
| 15 | 富城新村 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后  饮用 |
| 16 | 电视大学 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2021年8月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后  饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行〘生活饮用水标准检验方法〙（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以〘生活饮用水卫生标准〙（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。